{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["合并参数","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"合并参数","index":0,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4]]}
["互联网出口带宽及光缆租用初步技术参数"]
["序号","租用需求","主要技术参数","售后服务需求","其他说明"]
[1,"互联网出口带宽及光缆租用","互联网出口带宽租用：\n1.提供互联网出口链路，总带宽≥6.5Gbp；\n2.提供链路带宽必须是独占带宽，对称光纤链路；光纤链路双向传输，上、下行带宽速率相同；\n3.大学现使用的公网固定IP需保持不变，数量不低于现有提供的IP公网地址数；\n4.提供tmmu.edu.cn的专用域名以及域名解析服务。\n5.提供1段::/48 的IPv6地址，并协助接入IPv6网络。\n6.提供的出口带宽网络年可用性≥99.9%即年故障时间累计不超过6小时；互联网热门网站的 Ping 网络时延≤30ms、丢包率要求<0.01％；\n7.按照千兆10km光模块计算，接收光功率应在-3dBm到-20dBm之间，为一固定值，不能抖动。\n8.按照万兆10km光模块计算，接收光功率应在0.5dBm到-14.4dBm之间，为一固定值，不能抖动。\n9.提供7*24小时网络测速与网络监控服务，一旦发生流量异常，需在第一时间内通知甲方并进行解决。\n10、提供实施出口路由精细策略方案或出口优化方案，即时对线路流量进行镜像抓包分析，检查外来攻击源；\n11、安全措施：提供DDOS攻击监测、流量清洗、流量封堵、系统接口、API接口等功能；（提供证明材料并加盖投标人公章）\n12、服务期内免费提供接入端设备使用，负责线路的连接、调通、测试，且保障不业务不中断；\n\n光缆租用：\n1.大学本部至大学城校区（全程约30公里）；\n2.大学本部至江津校区光缆租用（全程约120公里）；\n主要技术参数：\n1.纯裸光缆，中间不得有任何设备转接，每条链路带宽为独享，带宽上下行对称；\n2.满足1000M以上传输，网络可用性达到99.9％即年故障时间累计不超过6小时；；\n3.延时与丢包率：任意网络节点间的最大单程端到端时延要求<20ms（不含传输时延）、丢包率要求<0.1％；","1、提供明确的故障受理联系方式，并提供7×24小时的故障受理技术支持；\n2、故障申告响应时限：20分钟；故障排除反馈时限：60分钟。\n3、提供专业的本地化服务团队，提供7*24小时技术支持。","本合同有效期为一年，服务期结束前一个月在双方无异议的情况下，可续签1年。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}